|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pipe** | Ø mm | 63 | 70 | 75 | 82 |
|  | | | | | | | |
| **Recommended hose length** | m | 300 | 330 | 250 | 160 |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Available max. length** | m | 340 | 330 | 250 | 160 |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Flow capacity** | m3/h | 10÷21 | 12÷26 | 14÷34 | 16÷37 |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Suggested nozzle** | Ø mm | 12÷16 | 14÷18 | 14÷20 | 16÷22 |  |  |